Ursache:
- Bei Fahrtbeginn ist die Motortemperatur zu hoch.
Behebung:
- Motor abkühlen lassen
- Anschluss Temperatursensor an Klemme X-MT prüfen.
- Ursache für Überhitzung beseitigen, z.B. Einschaltdauer reduzieren, Lastverhältnisse der Anlage und Motorparameter prüfen, Kühlung des Motors. Synchronmotor: Abgleich Absolutwertgeber.
