Cause:
- Lorsque le paramètre "BC-TYP" est réglé sur "ZArec", "PFU" ou "PFU+BRxx" dans le menu "Encodeur & BC": il n'y a pas de signal à l'entrée "BC" lors de la mise en marche du ZAdyn
Élimination:
- Vérifier le cablage
- Vérifier à l'aide de l'affichage de la récupération si celle-ci présente un défaut
- Contrôler le réglage du paramètre "BC-TYP"
- En cas d'utilisation d'un BR avec contact de température sur le ZArec, vérifier que ce contact est connecté au ZArec
- En cas d'utilisation d'un BR sans contact de température sur le ZArec, vérifier si l'entrée de surveillance de la température sur le ZArec est pontée.
- Mettre le ZAdyn à l'arrêt et le remettre en marche