Causa: 
- el contactor de cortocircuito del motor no se detecta como abierto al inicio del recorrido
- el contactor de cortocircuito del motor no se detecta como cerrado al final del recorrido
- el contacto auxiliar del contactor de cortocircuito del motor no conmuta
Eliminación del fallo: 
- comprobar la supervisión de fusibles
- comprobar el cableado del contactor de cortocircuito del motor
- comprobar la tensión de alimentación del contactor de cortocircuito del motor
- comprobar la tensión de alimentación de la monitorización del contactor de cortocircuito del motor
- comprobar el parámetro "CO" en el menú "Monitorización"