Ursache:
- Ausgang MB deaktiviert, aber Antrieb bewegt sich
Behebung:
- Motorbremse auf ausreichendes Bremsmoment prüfen.
- Abfallzeit der Bremse prüfen.
- Ansteuerung Motorbremse gleichzeitig mit Schalten des Relais der Ausgangsfunktion MB sicherstellen.
