Causa:
- comunicacao defeituosa com o encoder absoluto (motor)
Acao corretiva:
- verificar 'ENC_TYP' e 'ENC_INC'
- verificar conexao do encoder absoluto
- verificar instalacao EMC (blindagem de cabos)
- ver menu INFO 'Encoder'
- contatar o Servico ZIEHL-ABEGG
- substituir o encoder absoluto