Cause:
- L'entrée numérique avec la fonction "SBC_RDY" retombe pendant le déplacement ou n'est pas active au début du déplacement
Élimination:
- Voir chapitre "Diagnostic des défauts" dans la notice d'utilisation du ZAsbc4