Cause:
- Message de défaut de la ZArec, le signal à l'entrée numérique paramétrée sur "ZR_RDY" chute pendant le déplacement
Élimination:
- Vérifier à l'aide de l'affichage de la ZArec si la ZArec présente un défaut
- En cas de survenue sporadique: vérifier si l'installation est conforme CEM (blindage, etc.)