Cause:
- Un déplacement de l'entrainement est détecté malgré l'activation de la sortie "MB"
Élimination:
- Vérifier si le couple de freinage du frein de moteur est suffisant
- Contrôler le temps de retombée du frein
- Le frein de moteur doit être commandé en même temps que la commutation du relais avec la fonction de sortie "MB"