Cause:
- Le calibrage du zéro de la détection du courant du moteur (convertisseur analogique-numérique) est hors tolérance
Élimination:
- Mettre le ZAdyn à l‘arrêt et le remettre en marche
- Remplacer le module défectueux Shunt