Causa: 
- mensaje de error de ZArec, la señal en la entrada digital parametrizada en "ZR_RDY" desaparece durante la marcha
Eliminación del fallo: 
- mediante la visualización de ZArec, comprobar si hay un fallo en ZArec
- si aparece esporádicamente: comprobar que la instalación cumple con la directiva CEM (apantallamiento, etc.)