Causa: 
- la velocidad es superior al 105% de la velocidad nominal V*
Eliminación del fallo: 
- comprobar / aumentar el parámetro "SPD_KP" en el menú "Regulador"
- comprobar los datos del motor en el menú "Placa caract. motor"