Causa: 
- calibración del punto cero en la detección de corriente del motor (convertidor analógico digital) fuera de la tolerancia
Eliminación del fallo: 
- apagar y volver a encender el ZAdyn
- cambiar módulo Shunt defectuoso