Causa: 
- mensaje de error de ZArec, falta la señal en la entrada digital "BC"
Eliminación del fallo: 
- comprobar si hay un fallo en ZArec mediante la visualización de ZArec
- apagar y volver a encender el ZAdyn