Cause:
- Au début du déplacement avec la fonction de démarrage rapide, la vitesse de déplacement "V=0" est commandée pendant plus de 20 s
Elimination:
- Raccourcir la durée durant laquelle "V=0" est commandé