Cause:
- Défaut collectif causé par une interruption STO (défaut déclenché dans T_STO)
Élimination:
- Contrôler le circuit de sécurité
- Contrôler la commande des entrées STO
- Contrôler la tension d'alimentation des relais
- Contrôler la tension de commande des signaux STO