Cause:
- L'objet "Position convertion" (0x641F) n'a pas été écrit dans le convertisseur de fréquence par la commande
Élimination:
- Vérifier si la version du logiciel de la commande est la plus récente