Ursache:
- Zwischenkreisspannung hat während der Fahrt Grenzwert für minimale Spannung unterschritten.
Behebung:
- GEFAHR! Lebensgefahr durch Hochspannung: Spannung der 3 Phasen der Stromversorgung prüfen.
- Im Menü Leistungsteil/UDC_MIN prüfen; Werkseinstellung: 450 V
- Netzanschluss prüfen, z.B. Netzspannung, Leitungsquerschnitt, Auslegung Netzdrossel, Netzimpedanz.
