Ursache:
- Während der Fahrt keine Signale vom Drehgeber am Motor erkannt.
Behebung:
- Motorwelle dreht sich kontinuierlich:
- Anschluss Drehgeber prüfen.
- Im INFO-Menü Encoder Wert Cnt beim Drehen der Motorwelle beobachten, z.B. durch Lüften der Bremse. Dreht sich die Welle, muss der Wert stetig steigen oder fallen.
- Motorwelle bleibt während der Fahrt stehen:
- Prüfen, ob Bremse während der Fahrt eingefallen ist.
- Asynchronmotoren: Motordaten prüfen.
- Motoranschluss prüfen: U=U, V=V, W=W
- Im Menü Regelung/SPD_KP erhöhen.
