Cause:
- Aucun signal du transmetteur rotatif (moteur) n'a encore été détecté au terme du temps "T_ENC" dans le menu "Surveillance"
Élimination:
- Contrôler l'ouverture du frein
- Contrôler le Temps" T_ENC" dans le menu "Surveillance"
- Dans le menu INFO "Encodeur", observer la valeur "Cnt" lors de la rotation de l'arbre du moteur (par ex. en desserrant le frein). Lorsque l'arbre tourne, la valeur doit constamment augmenter/diminuer
- Contrôler le raccordement du transmetteur rotatif
- Dans le menu "Encodeur & BC", contrôler le réglage du paramètre "ENC_TYP"