Causa: 
- en el menú "Placa caract. motor" los valores para el número de revoluciones nominal "n" y la frecuencia nominal "f" son contradictorios
Eliminación del fallo: 
- corregir los parámetros "n" y "f" (n = f*60/p)