Causa: 
- en el menú "Encoder & BC", el ajuste del parámetro "ENC_INC" no coincide con la resolución del encoder de valor absoluto (motor)
Eliminación del fallo: 
- ajustar "ENC_IN" con la resolución correcta
- para más información, véase el menú INFO "Encoder"