Cause:
- Température excessive du bloc de puissance
Élimination:
- Contrôler le fonctionnement du ventilateur de l'appareil
- Contrôler la température ambiante
- Éliminer la cause de la surchauffe (réduire la durée d'enclenchement, contrôler les rapports de charge de l'installation, contrôler les paramètres moteur, calibrer le codeur absolu sur les machines synchrones, ...)