Causa: 
- al poner en funcionamiento el convertidor de frecuencia, el contacto del control del chopper de freno o resistencia de freno no está cerrado
Eliminación del fallo: 
- comprobar la conexión y el funcionamiento de la supervisión de la temperatura del chopper de freno o de la resistencia de freno
- asegurarse de que haya una tensión de 24VDC en el borne de conexión X-IN entre +24V_IN y GND_IN (véanse los capítulos "Resistencia de freno" y "Entradas digitales (X-IN)" del manual)
- comprobar el parámetro "BR_TYP" en el menú "Encoder & BC"
- apagar y volver a encender el ZAdyn