Ursache:
- Bei im Menü Überwachungen eingestellter Motortemperaturüberwachung P1P2 = PTC ist der gemessene Widerstand an der Klemme X-MT kleiner 20 Ohm.
Behebung:
- Anschluss Motortemperaturüberwachung prüfen.
- Im Menü Überwachungen/P1P2 prüfen.
