Causa:
- as tensoes de entrada das trilhas de sinal C e D do encoder absoluto tipo ERN1387 sao zero
Acao corretiva:
- verificar o encoder absoluto
- verificar o cabo do encoder
- verificar a conexao do encoder