Causa: 
- el encoder de valor absoluto (motor) transmite una advertencia que indica un fallo inminente
Eliminación del fallo: 
- debe cambiarse el encoder de valor absoluto lo antes posible
- temporalmente se puede configurar con 335 uno de los parámetros "MASKx" en el menú "Monitorización" para enmascarar el error