Cause:
- Il n'y a pas de modification de la course résiduelle pendant le déplacement
Élimination:
- Vérifier la compatibilité de la commande avec la spécification DCP
- Contrôler le codeur absolu pour la détermination de la course résiduelle