Causa: 
- la velocidad de avance lenta seleccionada en el modo de bucle abierto SCIM es demasiado baja
Eliminación del fallo: 
- aumente la velocidad de avance lenta seleccionada, velocidad mínima en mm/s ver información adicional del error