Causa: 
- el modo U/f (sin codificador) en combinación con la activación de CAN Position Mode o DCP04 no está permitido
Eliminación del fallo:
- modificar el tipo de activación en el control del ascensor al CAN Velocity Mode 
- modificar el parámetro "Config" a DCP03 en el menú "Maniobra"
