Ursache:
- Im Stillstand Kommunikation zwischen Motor-Management-Prozessor MOP und Applikationsprozessor APP unterbrochen
Behebung:
- EMV-gerechte Installation prüfen. 
- Servicehotline kontaktieren.
