Ursache:
- Maximaler Ausgangsstrom Frequenzumrichter mehr als 10 Sekunden überschritten
Behebung:
- Anschluss und Funktion Drehgeber prüfen.
- Motordaten prüfen.
- Gewichtsausgleich prüfen.
- Abgleich Absolutwertgeber des Motors prüfen.
- Benötigte Motorleistung und Gerätegröße prüfen.
- Leichtgängigkeit Kabine und Gegengewicht prüfen.
