Ursache:
- Im Stillstand ist intern gemessene Spannung am  Zwischenkreis höher als Eingriffsspannung Brems-Chopper.

Behebung:
- GEFAHR! Lebensgefahr durch Hochspannung: Angezeigten Wert U_DC im INFO-Menü Brake-Chopper 07 mit Messwert an den Klemmen DC+ und DC- vergleichen. Wenn die angezeigte Spannung um mehr als 5% abweicht, Gerät defekt. Wenn gemessene Spannung größer als 620 V, Netzspannung nicht normkonform.
- Versorgungsspannung zwischen den Netzphasen prüfen, max. Wert = 440 VAC.
- Synchronmotor: sicherstellen, dass sich Welle im Stillstand nicht dreht.
- Frequenzumrichter ausschalten und wieder einschalten.
