Causa: 
- sobrecorriente en el estado de parada
Eliminación del fallo: 
- comprobar el cableado del chopper de freno (de haberlo)
- comprobar que la instalación cumple con la directiva CEM (apantallamiento, etc.)
- si aparece permanentemente: póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de ZIEHL-ABEGG