Cause:
- Lors de la mise en marche du convertisseur de fréquence, le contact de surveillance de l’unité de récupération n’est pas fermé 
Élimination:
- Contrôler le bon fonctionnement de l'unité de récupération
- Contrôler le champ tournant du raccordement au réseau de l’unité d’alimentation en retour
- Contrôler le raccordement de la surveillance de fonctionnement de l'unité de récupération à l'entrée numérique "BC"
- Mettre le ZAdyn à l'arrêt et le remettre en marche