Ursache:
- Bei Fahrt mit angesteuerter Geschwindigkeit V_Z war Geschwindigkeit 10% höher als Soll-Geschwindigkeit.
Nur bei Eintrag in die negative Fehlermaske aktiv, siehe Überwachungen/ MSK_NEG.
Behebung:
- Im Menü Motor-Typenschild Parameter prüfen.
- Im Menü Regelung/SPD_KP und SPD_TI prüfen.
