Causa: 
- se detecta un movimiento de la propulsión aunque la salida "MB" está desactivada
Eliminación del fallo: 
- comprobar que el freno de motor tenga suficiente momento de frenado
- comprobar el tiempo de desconexión del freno
- la activación del freno del motor tiene que realizarse al mismo tiempo que la conmutación del relé con la función de salida "MB"