Causa: 
- la velocidad seleccionada en el modo de bucle abierto SCIM es demasiado baja
Eliminación del fallo: 
- aumente la velocidad seleccionada, velocidad mínima en mm/s ver información adicional del error