Cause:
- La communication entre le processeur de gestion du moteur (MOP) et le processeur d'application (APP) est interrompue à l'arrêt
Élimination:
- En cas de survenue permanente: contactez le service clients ZIEHL-ABEGG
- En cas de survenue sporadique: vérifier si l'installation est conforme CEM (blindage, etc.)