Ursache:
- Temperatur im Bereich der Sicherheitsschaltung STO > 75 °C.
Behebung:
- Funktion Gerätelüfter prüfen.
- Umgebungstemperatur < 55 °C sicherstellen.
- Frequenzumrichter ausschalten und wieder einschalten.
