Ursache:
- Beim Einschalten ist Überwachungskontakt der Rückspeiseeinheit nicht geschlossen.
Behebung:
- Rückspeiseeinheit auf fehlerfreien Betrieb prüfen.
- Drehfeld Netzanschluss der Rückspeiseeinheit prüfen.
- Anschluss der Funktionsüberwachung der Rückspeiseeinheit am digitalen Eingang BC prüfen.
- Frequenzumrichter ausschalten und wieder einschalten.
