Causa: 
- durante la marcha se ha interrumpido la comunicación DCP
Eliminación del fallo: 
- comprobar el cableado de la conexión DCP
- asegúrese de que el apantallamiento del cable DCP está bien
- en caso de aparición esporádica: compruebe que la instalación del sistema es conforme a la CEM (apantallamiento, etc.)
- en el menú de información "Bus Info 4" compruebe las lecturas de los contadores de errores
- compruebe la interfaz DCP del controlador del ascensor