Ursache:
- Wenn im Menü Encoder & BC/BC_TYP=ZArec, PFU oder PFU+BRxx, liegt am Eingang BC beim Einschalten kein Signal an.
Behebung:
- Verdrahtung prüfen.
- Im Menü Encoder & BC/BC_TYP prüfen.
- Rückspeiseeinheit auf fehlerfreien Betrieb prüfen.
- ZArec: BR mit Temperaturkontakt Anschluss prüfen. BR ohne Temperaturkontakt prüfen, ob Eingang Temperaturüberwachung an ZArec gebrückt.
- Frequenzumrichter ausschalten und wieder einschalten.
