Ursache:
- Unerwartet große Bewegung der Motorwelle beim Anfahren.
Behebung:
- Synchronmotoren: Offset Absolutwertgeber prüfen
- Motoranschluss prüfen: U=U, V=V, W=W
- Anschluss Drehgeber prüfen
- Im Menü Regelung/SPD_KP prüfen
- Im Menü Motor Typenschild Motordaten prüfen
