Ursache:
- bei Fahrtbeginn wurde erkannt, dass der Motorkurzschlussschütz nicht geöffnet hat.
- bei Fahrtende wurde erkannt, dass der Motorkurzschlussschütz nicht geschlossen hat.
- Hilfskontakte des Motorkurzschlussschützes schalten nicht
Behebung:
- Schützüberwachung überprüfen
- Verdrahtung des Motorkurzschlussschützes überprüfen
- Versorgungsspannung des Motorkurzschlussschützes überprüfen
- Versorgungsspannung der Motorkurzschlussschützüberwachung überprüfen
- im Menü "Überwachungen" Parameter "CO" überprüfen