Cause:
- La tension du circuit intermédiaire est passée en deçà de la valeur limite de tension minimale pendant le déplacement
Élimination:
- Une panne de tension se produit pendant le déplacement, contrôler la tension des 3 phases de l'alimentation électrique
- Contrôler le paramètre "UDC_MIN" dans le menu "Bloc de puissance" (réglage usine: 450 V)
- Contrôler le raccordement au réseau (tension du réseau, section de cable, dimensionnement de la bobine de réactance à courant de réseau, impédance du réseau)