Causa:
- sem sinais do encoder durante viagem
Acao corretiva:
- se eixo gira: verificar encoder e 'Cnt'
- se eixo para: verificar se freio atua em movimento
- verificar ASM/motor
- verificar conexao U-U, V-V, W-W
- aumentar 'SPD_KP'