Causa:
- temperatura do motor excedeu limite permitido durante viagem
Acao corretiva:
- verificar dados do motor
- verificar corrente (carro vazio descendo)
- verificar ED no menu Power1
- para motores sincronos: verificar offset do encoder
- verificar freio