Causa:
- sobretemperatura na secao de potencia
Acao corretiva:
- verificar ventilador de resfriamento
- verificar temperatura ambiente
- eliminar causas de aquecimento (reduzir ciclo, verificar carga, ajustar encoder absoluto)