Causa: 
- en la entrada digital programada con la función "PFU_BR", en el 2.º juego de parámetros se pierde la señal para la supervisión de la temperatura de la resistencia de freno durante la marcha
Eliminación del fallo: 
- comprobar si hay sobrecalentamiento en la resistencia de freno
- comprobar el cableado del contacto de termostato del BR Apagar y volver a encender el ZAdyn