Cause:
- La fonction "Arrêt d'urgence régulé" est déjà active au début du déplacement
Élimination:
- Contrôler le réglage des entrées numériques dans le menu "Système de contrôle"
- Contrôler la commande et le cablage de l'entrée avec la fonction "/FastStp"